关于天津市海河医院医用耗材院内论证的通知（2026年10月）
需求内容：
	序号
	物资品名
	采购规格
	主要参数

	1
	一次性使用双囊三腔胃管
	支
	1.适用范围：用于食管胃底静脉曲张破裂大出血紧急压迫止血。
2.参数：由硅橡胶组成，管体内含三个腔道，并附有两个可充气的球囊。

	2
	火罐
	个
	1.适用范围：以燃烧方式产生负压的罐状器具。预期用途：用于拔罐疗法。
2.参数：全规格

	3
	骨蜡
	片
	1.适用范围：用于神经外科骨创面毛细血管渗血时止血用。
2.参数：骨蜡是由86%蜂蜡、4%医用凡士林和10%大豆油组成。

	4
	硬脑（脊）膜补片
	片
	1.适用范围：主要用于硬脑（脊）膜缺损时的修补或替代。
2.参数：人工合成可吸收材料(如聚乳酸及其共聚物）或动物源性胶原蛋白材料(如高纯度胶原蛋白)。应具备有利于组织修复的三维微观结构，可根据需要选择缝合或粘贴免缝合操作方式，应为可吸收/可降解材料。大小：(30-80)mm*(40-120)mm。

	5
	颅骨固定系统
	套
	1.适用范围：适用于颅骨骨折固定。                2.参数：由骨板和骨钉组成，由符合GB/T 13810标准规定的TC4钛合金材料制造。

	6
	热稀释导管包及压力监测套装
	套
	1.适用范围：该产品配合PULSION监护仪使用，用于测量手术和危重病人的心输出量和血流动力学参数。热稀释导管（PiCCO导管）可测量动脉血压和血温，也可获取动脉血液样本；压力监测套装可测量血压和血温。
2.参数：由热稀释导管（PiCCO导管）包和压力监测套装组成。热稀释导管（PiCCO导管）包含有热稀释导管（PiCCO导管）、导丝、穿刺针和/或扩张器。压力监测套装含有压力传感器、压力连接管和注射液温度感受器。

	7
	体外循环插管及穿刺附件
	套
	1.适用范围：适用于血管的插管插入术，形成和体外循环其他部件的连接。静脉引流的途径常常通过股静脉，颈静脉或锁骨下静脉（静脉-动脉或静脉-静脉），动脉引流的途径常常通过股动脉（动脉-静脉）。动脉插管的进入常常通过股动脉，锁骨下动脉或颈动脉（静脉-动脉），或者通过对侧的颈静脉，锁骨下静脉或股静脉（静脉-静脉）和股静脉（动脉-静脉）。
2.参数：本产品由体外循环插管及穿刺附件组成，其中插管带Bioline涂层，穿刺附件由穿刺针、扩张器、导丝、注射器和切开刀组成。本产品为一次性使用产品，环氧乙烷灭菌。

	8
	体外循环套包
	包
	1.适用范围：用于体外循环手术支持
2.参数：PLS系统由离心泵泵头、氧合器和管路组成，整套管路带Bioline肝素涂层。

	9
	一次性使用包皮切割吻合器
	套
	1.适用范围：适用于临床包皮切割缝合手术。
2.参数：主要由主体外壳、钉仓保护盖、顶体、环形切割刀、钉仓、缝合钉、凹形座、环形刀砧、保险销、活动手把、手柄支架、活动连片、移动器、定位调节旋钮、硅胶垫圈等部件组成。无菌提供，一次性使用。

	10
	通用腔镜切割吻合器及钉匣
	套
	1.适用范围：用于开放或腔镜下肺、胃、肠组织的切除、横断和吻合。不可用于切除、横断和吻合肝实质组织(肝脏血管系统和胆道结构)、胰腺、肾脏和脾脏。        2.参数：由手柄、击发扳机、保险扳机、旋转头、控弯扳手、复位帽、枪管、中心杆等组成。直线型、旋转型，手动型。

	11
	漂浮导管
静脉导管鞘套
	套
	1.适用范围:测量肺动脉压，可获得全面的血流动力学参数，可监测前负荷、后负荷、心脏做功、氧代谢等各项参数，为临床诊断和治疗提供可靠依据。          2.参数:长度：110cm 管径：7.5F 球囊直径：13mm

	12
	静脉导管鞘套件
	件
	1.适用范围:与漂浮导管配合，协助导管进入静脉   
2.参数:8.5F，10cm长

	13
	过氧化氢低温等离子灭菌包内化学指示卡
	张
	1.适用范围：适用于过氧化氢低温等离子灭菌系统，监测汽化过氧化氢灭菌过程，区分已/未灭菌物品。
2.参数:全程监测温度、过氧化氢浓度、暴露时间（4类综合指示物）。

	14
	空心纤维透析器（中空系型透析器）
	支
	1.适用范围：适用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。
2.参数：主要由本体外壳、血液缓冲盖、中空纤维支撑体及中空纤维等组成。本体外壳材料为聚丙烯，中空纤维材料为三醋酸纤维素。本产品的整体包装为无菌和无热原。

	15
	血浆滤过器
	套
	1.适用范围：使用于血浆分离，适用于所有需血浆滤过的疾病，如：自身免疫性疾病，代谢性疾病，内、外源性毒血症。
2.参数：膜材料、外壳和顶盖、封装材料、密封环、无菌保护帽等组成。膜材料：聚砜纤维膜；外壳和顶盖：聚碳酸酯；封装材料：聚氨酯；密封环：硅树脂；无菌保护帽：聚丙烯。

	16
	活检针
	支
	1.使用范围：适用于获取骨和骨髓样本 。           2.参数：由针管、针芯、手柄、鲁尔帽和定位钮组成。其中针管和针芯的材料均为304不锈钢，活检针配件包括取样管（管体、座、外套）、闭孔探针（针芯、座、外套）、探针导向器、可调节针阻器和安全针装置。11G 8-16cm,手动型。

	17
	气管插管
	支
	1.适用范围：气管插管可以用于进行麻醉的口腔气管插管，以及在预计插管时间超过24小时的情况下使用。当由于大量分泌物在套囊上积聚或气管感染需要清除时，可使用Evac内腔。
2.参数：由气管插管管体、15mm接头、锥形套囊、充气管、指示球囊、充气阀、墨菲孔和Evac吸引管组成。本产品为一次性使用产品。

	18
	一次性使用子宫颈扩张球囊导管
	个
	1.适用范围：对于足月孕妇引产前对成熟度不佳的宫颈进行宫颈管的机械扩张，用来促宫颈成熟以增加经阴道分娩引产的成功率。
2.参数：由导管、球囊、尖端、充盈止逆阀、Y型连接器、锁定环、导丝扥等组成。球囊为硅胶材质，具备生物相容性，为双球囊设计，单个球囊充入量需达到80ml及以上。

	19
	20微孔板
	个
	1.适用范围：用于实验室细胞培养，优异的光学性质便于显微观察。
2.参数：多种孔数规格可选：6、12、24、48、96孔。有透明板、白色板和黑色板可选。孔缘高出，防止交叉污染，方便实验。可层叠放置，兼容性好，配合绝大多数设备使用。

	20
	固定试管架(塑料)
	个
	1.适用范围：主要用于生化室、试验室、检验科盛装试管。
2.参数：试管架采用铝制板材或ABS塑料、PP塑料、不锈钢材质制成，具有经久耐用，不易损坏的特点


报名附件（附件1、附件2、附件3请同时提交）：
附件1
1 [bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]三证（含供应商及生产商，不属于国家规定的医疗器械，请出具带相关的证明文件）：须按照《医疗器械监督管理条例》的规定，供应商是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证；若供应商不是所投产品（第一类医疗器械除外）的制造商，提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证
2 生产厂家出具的供应商销售资质授权，授权有效期>6个月
3 [bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]生产商具有职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的，需提供有效期内复印件（非必须）
4 提供2024年度或2025年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录
5 法人身份证扫描件及授权人身份证扫描件。
6 产品说明书或功能性描述页面、医用耗材提供样品清晰照片
7 所需产品参数对比表（格式自拟）
8 报价单及供货周期等（因本文件为最终采集文件，请合理报价）
9 近3年天津市同类产品成交名单
10 近3年同类同型号产品成交名单成交记录合同、发票及验收复印件（以上缺一不可，遮挡为无效）。（非必须）

附件2、附件3请见网页端（附件3上传excel格式）
编制格式：以上内容需保证清晰有效，并附有目录，无需提交纸质文件，加盖公章。文件名以“联系人—供应商名称—联系电话”命名，发送至联系邮箱hhyysbwzk@tj.gov.cn 。
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