关于天津市海河医院医用耗材院内论证的通知（2026年10月）
需求内容：
	序号
	物资品名
	采购规格
	主要参数

	1
	一次性使用输血器 
	支
	1.适用范围：用于静脉输血，不能配用压力输液系统。
2.参数：由空气过滤器、夹子、保护套、进液瓶塞穿刺器、进血瓶塞穿刺器、药液过滤器、滴管、滴斗、血液及血液成分过滤器、管路、流量调节器、外圆锥接头等组成，药液过滤器介质标称孔径为15μm，血液及血液成分过滤器孔径为（180±20）μm。

	2
	一次性使用正压无针输液接头
	支
	1.适用范围：用于与静脉输液装置连接输注药液用。最大耐受输注压力325PSI，可与高压注射器配合使用。
2.参数：由外壳、正压硅胶弹性体、接头和保护帽组成。

	3
	一次性使用静脉输液针
	支
	1.适用范围：用于输液器配套用静脉输液用针。
2.参数：主要以针管、针翼、保护套（盖）、连接器等组成。该产品为一次性使用。无菌，无热原。

	4
	一次性使用末梢采血针
	个
	1.适用范围：适用于需要微量采血时供人体指尖等循环末梢点刺取血化验用。
2.参数：由外壳，触发装置，弹性装置，针芯组件（含钢针，针柄）组成。

	5
	弹性医用胶布
	卷
	1.适用范围：用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。
2.参数：为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。

	6
	医用橡皮膏
	盒
	1.适用范围：用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。
2.参数：医用橡皮膏以织物为基材，由具有一定粘性的医用压敏胶组成(可有衬垫,材料采用硬纱布或高密度低压聚乙烯网)。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。

	7
	医用棉签
	袋
	1.适用范围：用于对皮肤、创面进行清洁处理。
2.参数：由医用脱脂棉和竹（木、塑料）棒捻合而成。规格：10cm*20支、20cm*20支。

	8
	压舌板
	块
	1.适用范围：用于检查时压低舌部。
2.参数：由木质或竹制材料制作。

	9
	氧气雾化面罩
	套
	1.适用范围：用于配合药物对呼吸道疾病患者的吸入雾化治疗。
2.参数：主要由面罩（含成人、儿童、婴儿）、弯管连接器、口含器、T形件、波纹管、转换接头、延长管、雾化器杯、盖帽、喷嘴、射流头、虹吸管、增强型雾化器杯、调节盖、雾化盖帽、雾化杯、氧气管等组成。

	10
	一次性使用雾化器
	套
	1.适用范围：与医用微网雾化器联合使用，用于对液态药物进行雾化，供患者吸入治疗使用。
2.参数：产品由喷雾头组件、三通、咬口、小面罩、大面罩组成。

	11
	一次性使用鼻氧管
	个
	1.适用范围：与输氧系统连接，供人体吸入氧气使用。
2.参数：由接头、粗导管、单/双鼻架、双通接头和细导管组成。

	12
	复合面料氧气袋
	只
	1.适用范围：用于充入医用氧气，并与一次性使用鼻氧管连接，供缺氧症状病人临时供氧用。
2.参数：包含：氧气袋主体，氧气进气管，夹轮，塞子。氧气袋充入13.3kPa压缩空气，在室温下放置12小时后，剩余压力应不低于9.3kPa。爆破压力应不低于39.2kPa。

	13
	一次性使用灌肠包
	个
	1.适用范围：检查手术前清洁肠道用。
2.参数：由塑料袋体（1000ml、2000ml）、导管、控制阀、肛门管作为基本配置、软皂、无纺布片、PE手套（大、 中、小号）、一次性使用橡胶检查手套（大、中、小号）、石蜡棉球 、医用纱布片、塑料盘作为可选配置，该产品以无菌状态提供，一次性使用。

	14
	医用护理垫
	条
	1.适用范围：用于防交叉污染时铺垫使用。
2.参数：防水防渗功能，一定的透气性，大小：≥500*600mm、≥1000*1500mm

	15
	血氧饱和度传感器
	个
	1.适用范围：用于动脉血氧饱和度的连续监控，与心电监护仪、血氧饱和度监测仪等设备配套使用。
2.参数：传感器为光源透射式传感器，由血氧探头、电缆和接头组成。

	16
	医用缝合针
	包
	1.适用范围:产品供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。
2.参数:全规格

	17
	一次性使用孔巾
	条
	1.适用范围：对病人提供一般性防护，以免受其它器械或外界的伤害。
2.规格：（120-140）cm×（230-250）cm

	18
	一次性使用冲洗器
	支
	1.适用范围：供外科、妇科冲洗人体创面或腔道。
2.参数：由外套、活塞、芯杆、护套等组成；活塞由天然橡胶制成。

	19
	医用吸引头
	个
	1.适用范围：适用于胸腔、腹腔积液或胸腔、腹腔异物清洗。
2.参数：由管体和侧孔组成。

	20
	一次性使用牙垫
	个
	1.适用范围：用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合。
2.参数：由螺母、滑块、牙垫主体、泡棉、面颊固定带及粘扣组成，螺母和插管固定槽垂直方向，两根带。

	21
	一次性使用吸痰管
	个
	1.适用范围：与负压系统或设备连接，对患者呼吸道或口腔内吸痰时一次性使用。
2.参数：分为收集型、密闭型等。密闭型由控制开关、管身、保护套、T形管、冲洗口、转换接头和转盘等组成。收集型由T形锥头、负压管、痰液收集瓶和管身等组成。

	22
	一次性PE围裙
	个
	1.适用范围：用于保护衣物免受液体和污渍的污染。
2.参数：具有防水，防油污，防细菌，耐酸，耐碱的功能。一次性使用。

	23
	一次性使用床罩
	个
	1.适用范围：病床或检查床上用的卫生护理用品。
2.参数：由非织造布加工而成。宽（80-100）cm×（200-220）cm。

	24
	一次性使用吸痰缸
	个
	1. 适用范围：适用于各类医疗单位对喉部患者、肺部患者手术医治和护理时吸痰需要。
2. 参数：主要由环保材料吸痰缸(2个)，环保材料缸盖(2个)等组成。

	25
	血糖仪
	台
	1.适用范围：用于体外诊断，可对新鲜的毛细血管血和静脉血中葡萄糖进行定量测量。
2.参数：由主机和软件组成。

	26
	气管切开插管
	套
	1.适用范围：适用于需要辅助呼吸的病人和保持气道畅通。带囊上吸引功能，吸引管可以将在套囊上面聚集的分泌物吸引出来。
2.参数：由插管、套囊、充气管、指示球囊、插管芯、固定翼、固定带等组成。一次性使用，全规格。

	27
	一次性呼吸管路
	套
	1.适用范围：快充式经鼻高流量湿化通气技术主要用于全麻插管患者术前预充氧，维持无呼吸状态下氧合，以及麻醉无痛操作患者的氧合，配合二氧化碳检测，保证患者安全。
2.参数：由鼻塞管路（小号、中号，大号）、高效微粒空气（HEPA）过滤器、连接管等组成，连接管带有二氧化碳采样管，二氧化碳采样工作流量范围 5-50L/min，可兼容所有旁流式二氧化碳监测，在进行治疗时，提供一体式二氧化碳监测方案，及时了解患者呼吸状态，增加安全性。

	28
	一次性使用高压造影注射器及附件
	套
	1. 使用范围：与高压注射泵（LF 型号 ：845210-A  生产公司： Liebel-Flarsheim Company USA） 配套使用，主要用在X 射线（CT、DSA）、核磁共振（MR）和超声（US）诊断、治疗中按相关造影技术要求高压注射造影剂及生理盐水等药液。      
2.参数：由保护帽、锁紧螺母、推杆、外套、活塞、胶塞组成，附件包括吸药管、穿刺器、一次性使用压力连接管。规格：CT-A200/200 200ml。


报名附件（附件1、附件2、附件3请同时提交）：
附件1
1 [bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]三证（含供应商及生产商，不属于国家规定的医疗器械，请出具带相关的证明文件）：须按照《医疗器械监督管理条例》的规定，供应商是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证；若供应商不是所投产品（第一类医疗器械除外）的制造商，提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证
2 生产厂家出具的供应商销售资质授权，授权有效期>6个月
3 [bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]生产商具有职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证的，需提供有效期内复印件（非必须）
4 [bookmark: _GoBack]提供2025年度或2026年度任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的记录
5 法人身份证扫描件及授权人身份证扫描件。
6 产品说明书或功能性描述页面、医用耗材提供样品清晰照片
7 所需产品参数对比表（格式自拟）
8 报价单及供货周期等（因本文件为最终采集文件，请合理报价）
9 近3年天津市同类产品成交名单
10 近3年同类同型号产品成交名单成交记录合同、发票及验收复印件（以上缺一不可，遮挡为无效）。（非必须）

附件2、附件3请见网页端（附件3上传excel格式）
编制格式：以上内容需保证清晰有效，并附有目录，无需提交纸质文件，加盖公章。文件名以“联系人—供应商名称—联系电话”命名，发送至联系邮箱hhyysbwzk@tj.gov.cn 。

