**空气波压力治疗仪**

**技术参数**

数量：1台套 预算：3万元

1、适用范围：用于预防静脉血栓的形成，减轻肢体水肿。

性能参数：

1. 网络连接：支持网络连接功能，售后服务人员可以通过密码验证，连接到网络，查看设备工作状态。
2. 治疗模块由标准治疗、梯度治疗、方案治疗、参数治疗四种组成。

①标准治疗：具有多种标准治疗模式（6种），可以快速设置参数开启治疗。

②梯度治疗：可选多个梯度压力等级（4个），包含自定义级，各腔梯度压力范围自定义可调，根据临床患者适应情况选择相应压力等级，治疗更具有针对性。

③方案治疗：内置多种治疗方案（16种方案），包括腿部方案、四肢方案、全科方案，可以根据治疗需求一键开启治疗，方便快捷。

④参数治疗：可自由调节合适的模式、合适的时间，并设置保持时间，间隔时间，充气速度以及各腔压力。

1. 查询模块：支持治疗的历史信息查询，信息包括治疗模式、治疗时长、治疗压力以及治疗时间等参数。
2. 可储存信息条数：100条。
3. 参数设置模块：分4大模块，可调整标准治疗、梯度治疗、方案治疗和其他设置的参数，进行针对性设置，更具治疗专业性。
4. 气囊种类识别：支持气囊自动和手动选择，可实时快速的识别气囊种类，并快速定位治疗类型，实现一键治疗。
5. 气囊检测功能：支持识别气囊脱落状态，便于使用过程中的操作。
6. 治疗时间：分1-600分钟以及持续治疗两大类，治疗时间可调，调节精度1分钟。
7. 循环压力治疗范围：0mmHg-240mmHg内可调，调节精度1mmHg，支持快速调节。。
8. 零压跳过功能：针对患者创口部位支持零压跳过功能，确保治疗安全有效。
9. 维保周期：3年起