检验辅助设备技术参数

1. **水平离心机1台，预算1万元**

**1.采用有盖的水平式离心机。**

**2.离心机相对离心力(RCF）约在400g**

**3.水平离心机1200~1 300 r/min左右。**

**4.每次离心尿液数量≥8管。**

1. **圆盘血液混匀器1台，预算0.05万元**
2. 360度圆盘倾斜式
3. 速度范围0-32r/min
4. 安装支数0-15支
5. 适配管径13±1mm
6. 圆盘直径220mm
7. **漩涡震荡仪1台，预算0.05万元**
8. 功率12w
9. 转速范围500-3200rpm
10. 振幅4.5mm
11. 适用管径＜30mm

四、**纯水机1台 预算：2万元**

**1.产水量在≥50L/H之间**

**2.产水水质应符合GBT6682-2008实验室用水标准‌‌**

**3.在线水质监测即时显示产品水电阻率。**

**4.水质要求：≤0.01μs/cm 4.电导率应≤400μs/cm**

**5.压力在0.2-0.5Mpa之间**

**6.供电要求为AC 220V/50Hz‌**

**7.适宜的工作温度为5-40℃，进水温度为5-35**