**电动吸引器技术参数**

**数量：4台 预算：0.98万元**

**1、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz。  
2、噪音：≤65dB(A)。  
3、抽气速率：≥20L/min。  
4、极限负压极：≥0.08MPa。  
5、输入功率：180VA。  
6、贮液瓶：2500mL/只，2 只。**