管腔器械可视系统需求参数

数量：2台 预算：15万元

适用范围：适用于医院消毒供应中心、手术室、内镜室、感染科等科室对软式内镜、外来器械、硬式内镜以及各类管腔器械的检查。

参数：

1检测仪镜头及LED照明系统直径≤ Ø1.6mm

2检测仪工作长度180cm ，操作部无弯曲幅度限制

3外部刻度标识精度1cm，每5cm标注实际长度，通过脚控开关采集照片和视频

4高清图像分辨率：30万像素

5图像放大倍数≥60倍

6检测完成，可以自动生成报告，并保存为PDF文件

7报告展示不少于6张采集的图片

8自带AI识别功能，自动从视频中截取水渍、污渍图片并自动标注识别框和相似度