**便携超声仪器参数**

数量：1台 需求为国产设备

一、用途：主要用于腹部、妇产、泌尿、血管（外周、腹部）、小器官、成人心脏，肺、重症等方面的床旁超声诊断，具备持续升级能力。

二、主要参数

1.高分辨率液晶显示器≥15英寸

2.便携性：整机重量≤6.5kg（含电池）

3.配置四把探头：成人腹部、成人心脏、血管线阵、高频小器官线阵

4.成像模式：B型、M型、彩色多普勒、频谱多普勒、组织多普勒及弹性成像。

5.测量功能:除一般测量（距离、面积、周长等）外，具备：① 产科测量；②多普勒血流测量与分析；③心脏测量与分析

6.具备穿刺针增强显示技术，双屏实时对比显示增强前后效果，增强平面角度可调

7.一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI）

8.配备≥3探头接口台车

9.可选自动B线检测，自动计算B线数量，获取B线面积比，B线间距

10.可选自动速度时间积分，自动跟踪并描记左室流出道的PW频谱，自动计算速度时间积分、每搏量、心输出量和每搏量变异率，用于快速评估容量反应性。