**ICU-电动移位机需求参数**

**数量：1台**

1. 基本要求：主要用于病人早期康复治疗，帮助护理人员对不同类型的患者进行称重，移位转运、辅助座椅、辅助行走、电动俯卧位通气、下肢锻炼等日常护理操作。  
   1.1.具备水平移位病人功能  
   1.2.具备坐姿移位病人功能  
   1.3.具备病人站立和步行训练功能
2. 参数要求  
   2.1主机自重（不含担架）：≤45Kg  
   2.2.产品承重：≥200Kg
3. 主机配置  
   3.1.蓄电池：1只。  
   3.2.具备内置充电装置  
   3.3.具备手持式线控器和主控面板，两套电动控制装置  
   3.4.具备紧急停止安全按钮  
   3.5.具备机械紧急降低推杆  
   3.6.无负载升降速度为两种：慢速及标准速度

3.7.固定式转运手柄、万向脚轮四只  
3.8.站立辅助扶手两支，可旋转270度收藏。  
3.9.通用吊架一套

1. 体重秤  
   4.1.体重秤最大负荷：≥350 kg  
   4.2.体重秤最小误差  
   4.2.1、10-99kg时≤0.2kg  
   4.2.2、100-350kg时≤0.4kg  
   5.具备快速拆卸功能,最大承重≥300KG  
   6.配置要求：体重秤
2. 吊衣

各式吊衣若干